1 Algemeen

* De ladders zijn genummerd en worden op een lijst bijgehouden.
* Op regelmatige tijdstippen (bv. 2 x per jaar) moeten een aantal punten worden nagekeken door een bevoegd persoon (bevestigingen, sporten, stijlen, corrosie – aantasting (hout), schade, mechanismen, antislipschoenen, scharnieren, blokkeringssystemen, …).
* Voor het gebruik zelf dient ook rekening te worden gehouden met enkele aanbevelingen, zie [Checklist ladders: Gebruik.](https://www.spmtarista.be/sites/default/files/for_nl_rim_145_checklist_ladders_gebruik_0.pdf)

2 Checklist

Ladder:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OK** | **NOK** | **NVT** |
| Is de ladder vrij van corrosie of houtaantasting (bv. houtworm)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn alle sporten van de ladder onbeschadigd, niet gekloven en ongebroken? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn alle sporten goed verankerd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn de sporten van een houten ladder ingelaten in de bomen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Is de afstand tussen de sporten dezelfde over de hele lengte van de ladder? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn bij een metalen ladder de sporten voorzien van een profiel of een groef in antislipmateriaal? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn de antislipvoorzieningen onbeschadigd en niet versleten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn de bomen van de ladder onbeschadigd, niet gekloven of ongebroken? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Is de ladder vrij van modder, vet, olie of sneeuw? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Is de ladder behandeld met lijnolie of schimmelwerende vernis? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn er nergens losse splinters? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn alle nagels, schroeven, bouten of andere metaaldelen vastgedraaid? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn alle metaaldelen vrij van roest? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Zijn er rubberen ladderschoentjes, tegen wegglijden, aanwezig en onbeschadigd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Is bij een uitschuifbare ladder het blokkeringssysteem in orde? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OK** | **NOK** | **NVT** |
| Worden de ladders horizontaal opgeslagen in de ruimte, op ten minste 3 steunpunten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Worden houten ladders gestockeerd op een plaats van de zon afgeschermd en van vocht gevrijwaard? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Worden de ophangpunten beschermd tegen beschadiging? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Opslag:

**Gecontroleerd door:**

**Datum:**